百草枯 MSDS说明书

百草枯化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 百草枯
化学品英文名称： | Paraquat
技术说明书编码： | 1233
CAS No.： | 1910-42-5
分子式： | C12H14Cl2N2
分子量： | 257.16

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
百草枯 1910-42-5

第三部分：危险性概述

健康危害： | 属中等毒类物质。中毒多为误服所引起，引起口腔、咽部的炎性损伤，同时可引起食管炎、胃炎。对心、肝、肾有损害作用。中毒出现终末支气管和肺泡上皮独特的增生。中毒数日后，出现呼吸困难、紫绀、呼吸衰竭，往往导致死亡。职业接触中毒主要由皮肤污染引起。 长期接触可引起指甲损伤、鼻出血和皮炎。
燃爆危险： | 本品可燃，有毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。受热分解放出有毒气体。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氯化氢。
灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | OSHA 0.5mg/m3[皮]; ACGIH 0.1mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。
手防护： | 戴乳胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 白色粉末。
熔点(℃)： | >300
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 无资料
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 易溶于水，溶于醇、丙酮。
主要用途： | 用作除草剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：139～162 mg/kg(大鼠经口)；325 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 61896
UN编号： | 2781
包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱；塑料瓶、两层塑料袋或两层牛皮纸袋（内或外套以塑料袋）外瓦楞纸箱。
运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。