乙二酸 MSDS说明书

乙二酸化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 乙二酸
化学品英文名称： | ethanedioic acid
中文名称2： | 草酸
英文名称2： | oxalic acid
技术说明书编码： | 1180
CAS No.： | 144-62-7
分子式： | C2H2O4
分子量： | 90.04

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
乙二酸 144-62-7

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品具有强烈刺激性和腐蚀性。其粉尘或浓溶液可导致皮肤、眼或粘膜的严重损害。口服腐蚀口腔和消化道，出现胃肠道反应、虚脱、抽搐、休克而引起死亡，肾脏发生明显损害，甚至发生尿毒症。可在体内与钙离子结合而发生低血钙。长期吸入蒸气引起神经衰弱综合征，头痛，呕吐，鼻粘膜溃疡，尿中出现蛋白，贫血等。
环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。
燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 尽快用清水或清水加乳酸钙、葡萄糖酸钙或石灰水洗胃。再用葡萄糖40g 灌入胃内。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火、高热可燃。加热分解产生毒性气体。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | OSHA 1mg/m3; ACGIH 1mg/m3
TLVWN： | ACGIH 2mg/m3
工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿连衣式胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 白色粉末，味酸、无臭。
熔点(℃)： | 190(分解)
沸点(℃)： | 升华
相对密度(水=1)： | 1.9
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 245.6
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿。
主要用途： | 制作草酸盐、季戊四醇、抗菌素，也用作化学试剂、漂白剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 碱、酰基氯、碱金属。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：375 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料
刺激性： | 家兔经皮：50mg/24 小时，轻度刺激。家兔经眼： 250μg/24小时，重度刺激。

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | BOD5(五天生化需氧量): 0.12g(氧)/g(样品)(标准稀释法) COD(化学需氧量): 0.126g(氧)/g(样品)；0.188g(氧)/g(样品)。 ThOD: 0.18g(氧)/g(样品)

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 经洗涤器收集的铅氧化物可再循环使用或填埋处理。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。