氯化石蜡 MSDS说明书

氯化石蜡化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 氯化石蜡
化学品英文名称： | paraffin chlorinated
技术说明书编码： | 1282
CAS No.： | 51990-12-6
分子式： | C24H43Cl7
分子量： | 579.77

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
氯化石蜡 51990-12-6

第三部分：危险性概述

健康危害： | 目前，未见职业中毒的报道。
燃爆危险： | 本品不燃。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化物。
灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 未制定标准
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 一般不需特殊防护。
身体防护： | 穿一般作业防护服。
手防护： | 戴一般作业防护手套。
其他防护： | 工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 淡黄至黄色、无臭、粘稠液体。
熔点(℃)： | 无资料
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 1.16-1.18
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 不溶于水，溶于苯等。
主要用途： | 用作防火涂料、树脂增塑剂、树脂和橡胶的阻燃剂, 涂料、油墨、润滑油的添加剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强碱、钾、钠。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。其它法规：氯化石蜡生产安全技术规定 (HGA009-83)。