铜粉 MSDS说明书

铜粉化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 铜粉
化学品英文名称： | copper powder
技术说明书编码： | 1322
CAS No.： | 7440-50-8
分子式： | Cu
分子量： | 63.55

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
铜粉 7440-50-8

第三部分：危险性概述

健康危害： | 大量吸入铜烟雾可引起金属烟热。患者有寒战、体温升高，伴有呼吸道刺激症状。 长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻、眼的刺激症状，引起咽痛、咳嗽、鼻塞、鼻炎等，甚至引起鼻中隔穿孔。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。
环境危害： | 对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险： | 本品可燃，粉尘具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 其粉体遇高温、明火能燃烧。
有害燃烧产物： | 氧化铜。
灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1[尘]，0.2[烟]
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5～1
TLVTN： | 烟 0.2mg/m3 尘和雾1mg/m3( 以铜计)
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 火焰原子吸收光谱法；催化极谱法；5－Br－PADAP比色法
工程控制： | 一般不需特殊防护。
呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿一般作业防护服。
手防护： | 戴一般作业防护手套。
其他防护： |

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 带有红色光泽的金属。
熔点(℃)： | 1083
沸点(℃)： | 2595
相对密度(水=1)： | 8.92
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 700(粉云)
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 溶于硝酸、热浓硫酸，微溶于盐酸。
主要用途： | 供制造化学用具、电力用具、建筑材料和其他工业装置及用具。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强酸、强氧化剂、卤素。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 水中嗅觉阈浓度: 水中浓度为 3-5mg/L，使水变味。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 若可能，回收使用。若回收有困难，可通过加碱溶液的方法使铜沉淀出来，再填埋。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中铜尘(烟)卫生标准 (GB 11531-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。