1,6-己二胺 MSDS说明书

1,6-己二胺化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 1,6-己二胺
化学品英文名称： | 1,6-hexylenediamine
中文名称2： | 1,6-二氨基己烷
英文名称2： | 1,6-diaminohexane
技术说明书编码： | 904
CAS No.： | 124-09-4
分子式： | C6H16N2
分子量： | 116.21

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
1,6-己二胺 ≥99.0％ 124-09-4

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品对粘膜有明显刺激作用，可引起结膜炎、上呼吸道炎症等。皮肤接触可引起变态反应，发生皮炎和湿疹，多好发于手及面部。吸入高浓度时，可引起剧烈头痛、头昏及失眠。溅入眼内可致灼伤，引起失明。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 可燃。遇明火、高热可燃。加热分解产生易燃的有毒气体。具有腐蚀性。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
灭火方法： | 采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 1
TLVTN： | ACGIH 0.5ppm,2.3mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩；可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防腐工作服。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量≥99.0％。
外观与性状： | 具有氨味的无色片状结晶。
熔点(℃)： | 42
沸点(℃)： | 205
相对密度(水=1)： | 0.85
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 2.00(90℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 4440
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 81
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 6.3
爆炸下限%(V/V)： | 0.7
溶解性： | 易溶于水，溶于乙醇、乙醚。
主要用途： | 用于有机合成，高分子化合物的聚合，也作环氧树脂固化剂、化学试剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：750 mg/kg(大鼠经口)；1110 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 82031
UN编号： | 1783
包装类别： | O53
包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。