一氧化二氮(压缩的) MSDS说明书

一氧化二氮(压缩的)化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 一氧化二氮(压缩的)
化学品英文名称： | nitrous oxide
中文名称2： | 笑气
英文名称2： | Laughing gas
技术说明书编码： | 93
CAS No.： | 10028-97-2
分子式： | N2O
分子量： | 44.01

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
一氧化二氮(压缩的) ≥95％ 10028-97-2

第三部分：危险性概述

健康危害： | 作为吸入麻醉剂在医药上应用了很久，但目前已少用。吸入本品和空气的混合物，当其中氧浓度很低时可引起窒息；吸入80％本品和氧气的混合物引起深麻醉，苏醒后一般无后遗作用。
环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险： | 本品助燃，具麻醉性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： |
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇乙醚、乙烯等易燃气体能起助燃作用，可加剧火焰的燃烧。
有害燃烧产物： | 氧化氮。
灭火方法： | 本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 5[NO2](mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | ACGIH 50ppm,90mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 盐酸萘乙二胺比色法
工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护： | 一般不需特殊防护。
身体防护： | 穿一般作业工作服。
手防护： | 戴一般作业防护手套。
其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量: 工业级≥95％。
外观与性状： | 无色气体，有甜味。
熔点(℃)： | -90.8
沸点(℃)： | -88.5
相对密度(水=1)： | 1.23
相对蒸气密度(空气=1)： | 1.52
饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(-58℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 36.5
临界压力(MPa)： | 7.26
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、浓硫酸。
主要用途： | 用作医药麻醉剂、防腐剂，以及用于气密性检查。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强还原剂、易燃或可燃物。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：1068mg/m3，4小时(大鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 22017
UN编号： | 1070
包装类别： | O53
包装方法： | 钢质气瓶。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。