四氯化钛 MSDS说明书

四氯化钛化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 四氯化钛
化学品英文名称： | titanium tetrachloride
中文名称2： | 氯化钛
英文名称2： | titanic chloride
技术说明书编码： | 983
CAS No.： | 7550-45-0
分子式： | TiCl4
分子量： | 189.71

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
四氯化钛 ≥99.9％ 7550-45-0

第三部分：危险性概述

健康危害： | 吸入本品烟雾，引起上呼吸道粘膜强烈刺激症状。轻度中毒有喘息性支气管炎症状；严重者出现呼吸困难，呼吸脉搏加快，体温升高，咳嗽，咯痰等，可发展成肺水肿。皮肤直接接触其液体，可引起严重灼伤，治愈后可见有黄色色素沉着。
燃爆危险： | 本品不燃，高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有较强的腐蚀性。
有害燃烧产物： | 氯化物、氧化钛。
灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。在专家指导下清除。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 1
TLVTN： | 未制定标准
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。必要时，佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。
手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量 工业级≥99.9％。
外观与性状： | 无色或微黄色液体，有刺激性酸味。在空气中发烟。
熔点(℃)： | -25
沸点(℃)： | 136.4
相对密度(水=1)： | 1.73
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(21.3℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 358
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 溶于冷水、乙醇、稀盐酸。
主要用途： | 用于制造钛盐、虹彩剂、人造珍珠、烟幕、颜料、织物媒染剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、水、强碱。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：400 mg/m3(大鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 81051
UN编号： | 1838
包装类别： | O52
包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。