4-氯-1,2-二硝基苯 MSDS说明书

4-氯-1,2-二硝基苯化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 4-氯-1,2-二硝基苯
化学品英文名称： | 4-chloro-1,2-dinitrobenzene
中文名称2： | 3,4-二硝基氯苯
技术说明书编码： | 1648
CAS No.： | 610-40-2
分子式： | C6H3ClN2O4
分子量： | 202.56

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
4-氯-1,2-二硝基苯 610-40-2

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品产生高铁血红蛋白的作用和全身毒作用微弱。主要为皮肤致敏物，接触者发生皮炎，重者可致剥脱性皮炎。对皮肤有刺激性。
环境危害： | 对环境有严重危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具刺激性，具致敏性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火、高热可燃。受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。
灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1[皮]
前苏联MAC(mg/m3)： | 1[皮]
TLVTN： | 未制订标准
TLVWN： | 未制订标准
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。
手防护： | 戴橡胶耐油手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 单斜晶系, 黄色液体或针状晶体。
熔点(℃)： | 36.3(α型)
沸点(℃)： | 315(α型)
相对密度(水=1)： | 1.69
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | >110
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 不溶于水，溶于热乙醇、乙醚。
主要用途： | 用作制染料和塑料的中间体。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强碱。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：1070 mg/kg(大鼠经口)；1300 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。