四氯化硫 MSDS说明书

四氯化硫化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 四氯化硫
化学品英文名称： | sulfur tetrachloride
技术说明书编码： | 2813
CAS No.： | 13451-08-6
分子式： | SCI4
分子量： | 173.89

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
四氯化硫 13451-08-6

第三部分：危险性概述

健康危害： | 有毒。对皮肤、眼睛和粘膜有强刺激性和腐蚀性。吸入会中毒。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品不燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。受高热分解放出有毒的气体。遇潮时对大多数金属有腐蚀性。
有害燃烧产物： | 氯化氢、氧化硫。
灭火方法： | 本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防腐防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止气体泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免与氧化剂、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 0.1×10?(CL)
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。
手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 黄褐色液体或气体(在常温下)
熔点(℃)： | -30
沸点(℃)： | -15(分解)
相对密度(水=1)： | 无资料
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
主要用途： |

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、水、潮湿空气、碱类。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 81034
UN编号： | 1828
包装方法： | 磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。